Загрузка в HARTmanager: 
"Прибор" -> "Импорт DD" -> выбрать нужный архив с DD и нажать "ОК", 
потом перезапустить программу и если в настройках указан правильный 
com-порт/короткий адрес, то DD будет открыто.