Windows CE 5.0 версия от 16.01.2013 только медленный USB OHCI - время не убегает, русский язык, ethernet, перезагрузка СОМ-порта

программа 2.8.187 19.12.2014
- S-R периодическая системная диагностика
- маскирование вода IP адреса, защита от неверных значений

программа 2.8.186 05.09.2014
- период регистрации не меньше 1 сек.
- исправлены некоторые ошибки при ускоренной архивации и предрегистрации
- добавлена функция вычисления градиента на пере grad200D1, где 200(или 050, или 008 и т.д.) - число последних точек, по которым расчитывается градиент; 
  чем больше точек, тем меньше погрешность расчета, но больше инерционность(реакция значения градиента на изменение сигнала).

программа 2.8.183 18.07.2014
- исправлены ошибки в коде алгоритма ускоренной архивации, изменен алгоритм предрегистрации
- дополнительные отладочные блоки
- включена проверка состояния и наличия встроенного накопителя

программа 2.8.181 07.07.2014 beta
- исправлены ошибки, изменены некоторые алгоритмы

программа 2.8.179 31.03.2014
- скорректирована функция копирования отчетов на USB-flash накопитель, для просмотра во внешней программе DataViewStudio_2014 ver: 2.01

программа 2.8.178 26.03.2014
- отображение пользовательских настроек Ethernet без подключения к сети
- оптимизирована работа элемента - стрелочный индикатор
- улучшена графическая обработка при редактировании мнемосхем
- ускорены алгортмы работы с архивами при выборке данных
- улучшена навигация по меню при выборе дней для копирования архива

программа 2.7.176 28.12.2013
- новый тип отображения на мнемосхеме - стрелочный индикатор
- возможность подключения по RS485 к регистратору любых Modbus RTU устройств, их опроса и управления ими.
- добавлены ПИД регуляторы

программа 2.7.173 03.07.2013
- по причине аппаратного несоответсвия отключена функция блокировки клавиатуры для приборов на основе плат Kontron.

программа 2.7.172 21.06.2013
- исправлена ошибка индикации наличия резервного питания и аккумуляторов.

программа 2.7.171 31.05.2013
- исправлены некоторые ошибки по результатам тестирования предыдущей версии

программа 2.7.170 13.03.2013
- реализован новый вид графического отображения данных - МНЕМОСХЕМЫ. Это создание произвольных динамических экранных форм. 
- просмотр архивных данных не только на графике, а также в таблице в цифровом виде с отображением времени среза. 

программа 2.7.0168 28.12.2012
- откат версии ОС

программа 2.7.0167 21.12.2012
- изменено место хранения архивов

программа 2.7.0166 19.12.2012
- изменены настройки внешнего СОМ-порта

программа 2.7.0165 03.12.2012
- Вызов новой версии файла обновления UpdatePMT59ProgrammK5
- реализован запрет обработки нажатия нештатных кнопок клавиатуры
- увеличен базовый период записи в файл
- изменена и улучшена структура архива: алгоритмы сохранения, копирования и поиска в архиве с сохранением поддержки ранних версий
- реализован протокол Modbus TCP в части доступа к настройкам прибора
- реализован протокол Modbus RTU для обмена с прибором по СОМ-порту
- аутентификация доступа к изменению настроек по Modbus
- копирование журналов событий и ошибок
- возможность автоматически восстановить прежнюю версию ПО после обновления


программа 2.6.0159 15.06.2012
- реализованы функции парольного доступа к архивам, отчётам, логам и проектам по локальной сети
- скорректирован алгоритм ручного ввода IP-адреса 

программа 2.5.0158 30.05.2012
- изменен алгоритм накопления архива для поддержки различия русских имён объектов

программа 2.5.0156 14.05.2012
- исправлены некоторые ошибки

программа 2.5.0153 23.04.2012
- исправлена ошибка просмотра последней страницы отчёта по сигналу.
- добавлена поддержка и автовыбор архитектуры для новой процессорной платы icop vortex vdx-6314

программа 2.5.0152 18.04.2012
- исправлена ошибка разбора посылки в комманде прямого доступа к платам при первоначальной их калибровке из UniCalib

программа 2.5.0151 06.04.2012
- добавлены функции для реализации интегратора на пере( dtsD..., dtmD..., dthD... ). 
  Например для D2: (D2+D1*dtmD2)*(D2<2000). Где D2 - перо, накапливающее значение. 
                                                D1 - перо имеющее значение расхода, в данном примере единицы(литры) в минуту(ед/мин)
                                                     для ед/сек используется dtsD2(для D2), для ед/час dthD2(для D2)
                                                dtm (dts,dth) - время соответственно в минутах (секундах, часах), 
                                                                прошедшее с момента последнего вычисления значения интегратора
                                                Выражение в последних скобках - макcимальный порог накопления интегратора, т.е. при достижении
                                                интегратором D2 значения 2000, его значение сбросится в 0. 
- выборочное тестирование уставок
- выборочное тестирование реле
- изменён алгоритм чтения версии плат АЦП

программа 2.5.0145 05.03.2012
- Добавлена функция сохранения указателя на последнем добавленном объекте, при добавлении данных для вычисления.
- Вызов новой версии файла обновления UpdatePMT59Programm2
- Перезагрузка по WatchDog новым способом SetSystemPowerState для WCE6.0
- Исправлена ошибка нештатного перехода из меню на основной экран при записи параметров по СОМ-порту.
- Исправлена ошибка потери первой и последней скобки при записи по СОМ-порту функции для вычисления типа (D1*D2)+(D3*D4)

UpdatePMT59ProgrammK5 v1.5.0008 от 28.11.2012
         - Корректная реакция на новую программу обновления
         - Возможность восстанавливать старую версию ПО

UpdatePMT59Programm2 от 05.03.2012
         - Перезагрузка новым способом SetSystemPowerState для WCE6.0   

starter от 20.02.2012 day light saving ok